**【附件一】**

**参加南通中专采购活动廉洁承诺书**

江苏省南通中等专业学校：

为了保证采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加贵校组织的采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

一、不向工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

二、不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

三、违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

我公司如实施了上述行为之一，自愿接受贵校据于《政府采购法》及其它相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并在贵校官网公告；

4.半年至三年内禁止参加贵校组织的采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年月日

**【附件二】**

**材料（项目）清单及要求**

**（一）强电部分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 |
| 塑料10路PZ配电箱 | 36只 | 2P25A空开 | 36只 |
| 3P16A空开 | 36只 | 三芯软线2.5平方（百花） | 1卷 |
| 86型插座盒（公牛牌） | 72只 | 三芯软线1.5平方（百花） | 1卷 |
| 线卡1.5平方（圆形，卡电线用） | 5包 | 线卡2.5平方（圆形，卡网线用） | 5包 |
| 3P63A空开 | 2只 | 暗盒（铜地插用，加厚） | 72只 |
| 单股塑料硬芯2.5平方红线（百花） | 2卷 | 单股塑料硬芯2.5平方绿线（百花） | 2卷 |
| 单股塑料硬芯2.5平方黄线（百花） | 2卷 | 单股塑料硬芯4平方红线（百花） | 1卷 |
| 单股塑料硬芯4平方绿线（百花） | 1卷 | 单股塑料硬芯4平方黄线（百花） | 1卷 |
| 单股塑料硬芯4平方双色线（百花） | 1卷 | 单股塑料硬芯4平方黑线（百花） | 1卷 |
| 三德兴PVC32穿线管 | 40根 | 黄蜡管2.5CM | 10根 |
| 2P16A空开 | 36只 | Φ4×1.5cm | 150个 |
| 黑色绝缘皮（10cm宽，8m长） |  | 86型插座220V10A（西蒙） | 36个 |
| 86型插座220V16A（西蒙） | 36个 |  |  |

**（二）弱电部分**

|  |  |
| --- | --- |
| 材料名称 | 数量 |
| 网线（安普超六类） | 900米 |
| 千兆水晶头（安普六类） | 一盒 |
| 音频线 | 50米 |

**（三）其他**

1.地砖购置。购置60×60cm面砖，每砖三开，约55块面砖。

2.地面开槽。地面须开槽进行暗线敷设，开槽槽宽20cm，槽总长约95M，每个点位放置铁暗盒2只，一弱一强。槽的深度须和地插暗盒对应。

3.所有的强弱导线均须穿管敷设。

4.地面恢复。地面所开的槽面在线路敷设后按规定恢复并铺好地砖。

**【附件三】**

服装实训楼311室互联网+教室电路安装项目报价单

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 服装实训楼311室互联网+教室电路安装 |
| **报价要求** | 1.对照材料（项目）清单，并在现场考察的情况下审慎报价，如有少量漏项请予补足，并一起报价。2.报价含材料、人工、税收、安装用辅助设备、用具、测试、验收等所有的费用。 |
| **强电部分综合报价****（开票价）** | 人民币**（大写） （¥ 元）**。 |
| **弱电部分综合报价****（开票价）** | 人民币**（大写） （¥ 元）**。 |
| **总价****（强电+弱电）** | 人民币**（大写） （¥ 元）**。 |
|  |  |
| **报价单位** | **（盖公章）** |
| **法人代表** | **（签字）** |
| **联系人（姓名/联系电话）** |  |
| **报价日期** | **2019年 月 日** |